Датчики - Настройка виртуального датчика зажигания в зонах РЭБ

Page / - Изменено Андрей Калиновский в 2024/11/11 16:29

Настройка виртуального датчика зажигания в зонах РЭБ

Изменено Андрей Калиновский

в 2024/11/11 16:29

Оглавление

В зонах работы средств Радио Электронной Борьбы (РЭБ) работает подмена координат в результате появляются круги на карте.

Координаты считаются действительными. В качестве варианта, можно отсечь их с помощью текущих доступных средств по скорости и высоте. В навигационном отчете рекомендуется предварительно проверить, какие значения высоты и скорости фиксируются в точках подменного трека.

Для минимизации влияния РЭБ, необходимо добавить виртуальный датчик зажигания с формулой if(speed>0 and speed<100 and alt>-10 and alt<200,true,false)

в Прочих настройках отключаем

Изменить шаблон события Стоянка

И создать датчик с выставленными формулами

Варианты валидации
дискретный датчик зажигания на входе 0
if(iobits0 and speed>0 and speed<100 and alt>-10 and alt<200,true,false)
датчик зажигания по напряжению > 13в
if(BoardVoltage>13 and speed>0 and speed<100 and alt>-10 and alt<200,true,false)

Было

стало