Шаблоны событий - Примеры настройки шаблонов событий

Page / - Изменено Андрей Калиновский в 2025/05/06 09:06

Примеры настройки шаблонов событий

Изменено Андрей Калиновский

в 2025/05/06 09:06

Оглавление

В данной статье будут рассмотрены ситуации, при которых необходимы изменения системных настроек шаблонов событий.

1. Ложные заправки во время движения

В настройках шаблона событий "Заправки" условием совершения события по умолчанию считается "Остановка (150м)" так как на крытой заправке терминал может не определять стандартную остановку. При использовании такого параметра не берется в расчет факт вкл./выкл. зажигания, поэтому во время движения ТС могут фиксироваться ложные заправки. Чтобы это предотвратить, вам необходимо изменить условия события с "Остановка (150м)" на "Стоянка". При выборе данного параметра, заправки будут фиксироваться при условии выключенного зажигания:

2. Некорректные показания ДУТ при заправке
В реальности ТС было заправлено на 295 литров, а ДУТ показал 230 литров. При этом на графике мы видим заправку в 295 литров. Часть графика оказалась "не активной". Рассмотрим решение данной проблемы путем корректировки шаблонов событий.
Уровень топлива перестал повышаться, оставаясь неизменным в течении 14 минут, после чего продолжил повышаться когда объект двигался со скоростью 89 км/ч (что больше 6 км/ч из настроек по умолчанию в шаблоне событий Стоянка).
Для полной фиксации заправки необходимо удалить остановку из условий определения событий "Заправка".
После этого необходимо изменить время деактивации в дополнительных условиях на 14 минут.
Далее необходимо сохранить настройки шаблонов и объекта, после чего при построении отчета мы увидим, что заправка зафиксировалась полностью.

3. Некорректные значения по заправке

Если по объекту в отчет не попадают заправки, но по графику они отображаются, то необходимо в шаблоне события Слив изменить параметр значения с 40 сек. до 20 сек.

До

После

4. Не отображается маршрут движения транспортного средства.

Если устройство установлено в тихоходное транспортное средство (например, бульдозер) то может не отображаться маршрут движения.
Для этого нужно в шаблоне "Стоянка" в поле нахождение в радиусе изменить значение параметра "Скорость" на < 1.

5. Весовая станция - отсутствие фиксации веса.

Для корректного отображения веса необходимо изменить шаблон "Весовой терминал".
В настройке события "Отвес" в значениях датчика веса выставить изменения в пределах, например 30 000.

До
После

Временами не отображается маршрут движения ТС. Прибор установлен на бульдозер

О том, как перейти в настройки шаблонов читайте в статье - "Шаблоны событий"