Раздел "Объекты" - Шаблоны событий

Page / - Изменено Андрей Калиновский в 2023/12/12 09:52

Шаблоны событий

Изменено Андрей Калиновский

в 2023/12/12 09:52

Оглавление

Вкладка «Шаблоны» предназначена для редактирования шаблонов событий, на которые должны срабатывать установленные в аппаратуре объекта датчики.

- Система сама создаёт шаблоны событий в зависимости от настроек системы и установленного на объекте оборудования. Эти шаблоны являются стандартными и обычно назначены по умолчанию.

- Администратор может уточнять стандартные шаблоны для получения другого отображения результата или изменить условия расчёта событий.

Не рекомендуется менять настройки шаблонов. Изменять эти настройки должен специалист.

В случае, если настройки были изменены не так, как требовалось, то необходимо нажать кнопку "По умолчанию" в окне диалога редактирования шаблона события. Настройки шаблона будут сброшены до стандартных значений.

Вкладка "Шаблоны" представляет собой список событий, в котором отображается название события и тип установленного датчика, который должен реагировать на это событие.

В верхней части вкладки "Шаблоны" расположена кнопка редактирования параметров шаблона события . Также шаблон события можно вызвать на редактирование с помощью двойного щелчка мыши по любой строке шаблона события в списке.

Окно редактирования шаблона в Панели управления (1) и в Мониторинге (2) может визуально отличаться. В статье представлено оба вида отображения.

Окно редактирования шаблона делится на две вкладки:

- Базовые условия - предназначена для постановки условий определения события.

(1)

- Условия по итогам события - предназначено для уточнения информации, полученной от датчика и дополнительной проверки показаний.

(1)

(2)

В панели инструментов содержатся следующие кнопки:

- предназначается для добавления нового базового условия или условия по итогам события.

- используется для удаления условий.

Вкладка "Базовые условия" содержит в тебе две таблицы. Первая содержит в себе наименование группы условий и их количество:

(1)

(2)

- инструмент для добавления новой группы условий.

Во второй таблице содержатся все условия для определения события:

(1)

(2)

Таблица содержит следующие колонки:

- Тип параметра - поле с выпадающим списком: параметр, датчик, событие.

- Параметр - поле с выпадающим списком параметров, использующихся для определения события:

1) Параметр: местоположение, скорость, водители, агрегаты.

2) Датчик: содержит список всех заведенных датчиков.

3) События: стоянка, заправка, слив, холостой ход, превышение скорости.

- Условие - поле для ввода значения. Условия различаются от выбора параметров. Для настройки условия необходимо нажать на него:

(1)

(2)

- Сравнение - поле с выпадающим списком: сравнивать с первой записью; сравнивать с каждой записью. Предназначен для определения события.

Также в данной таблице содержится окно с дополнительными условиями:

(1)

(2)

Дополнительные условия:

- Время активации - с какого момента начинать отсчет события.

- Время деактивации - если событие началось, но длилось недостаточно чтобы считаться полноценным.

- Отсутствие данных - если при соблюдении заданных условий данные не были получены, считать данное событие как "Отсутствие данных".

В системе присутствуют следующие шаблоны:

Шаблон: Слив/Заправка

(1)

(2)

Например, если в течение 30 сек. местоположение объекта не менялось дальше 30 метров, а скорость не превысила 6 км/ч, при этом происходит увеличение или уменьшение топлива в течение не менее 40 сек более чем на 10% от емкости бака, то такие события система будет распознавать как Слив/Заправка. При этом система не фиксирует события, не попадающие в заданный диапазон условий. Выбор условий может иметь большое влияние на достоверность событий. Пример - незначительные колебания уровня топлива могут быть вызваны движением объекта или неровностями дороги. Администратор может задать более подходящие для специфики отдельных процессов шаблоны событий.

Если заправка не отражается, а уходит в расход, при этом остаток топлива увеличивается, то необходимо скорректировать шаблон "заправка"
Чаще всего помогает корректировка времени в меньшую сторону и удаление события "остановка(150м)"

(1)

(2)

Шаблон: Стоянка/Остановка

(1)

(2)

Условиями определения события являются нахождение объекта в определенном радиусе от точки начала события, его скорость не должна превышать заданной, а также дополнительным условием является отключенное зажигание. Также имеется условие по итогам события в котором задается минимальное время, в течении которого должны выполняться условия определения Стоянки.

По умолчанию, если местоположение объекта не менялось дальше 30 метров от точки начала события, скорость не превышала 6 км/ч, зажигание было выключено и по итогам событие длилось более 300 секунд, то такое событие система будет распознавать как Стоянку.

На основе настроек для шаблона Стоянки имеется скрытый от пользователя шаблон события Остановка. Он полностью копирует условия совершения события Стоянки, но имеет отличия в условиях по итогам события. Событие Остановка имеет минимальное время для формирования, заданного как 15 секунд и максимальное время определяемого по времени указанному в шаблоне Стоянка, т.е. по умолчанию Остановка формируется если условие выполняется от 15 до 300 секунд.

Шаблон: Остановка (150 м)

(1)

(2)

Например, если расстояние между точками в пакете данных не более 70 метров, а общая разница от начала остановки не превышает 150 метров, то такое событие система будет распознавать как Останову 150 м.

Так же можно настроить дополнительные параметры:

- Время активации -например, по истечении 15 сек считать событие Остановка случившимся.

- Время деактивации - например, если по истечении 15 сек, автомобиль снова пришел в движение, не считать событие Остановка случившимся.

- Отсутствие данных - если при соблюдении заданных условий и по прошествии 15 сек данные не были получены, считать данное событие как Отсутствие данных.

Шаблон: Холостой ход

(1)

(2)

Если датчик зажигания показывает, что было произведено зажигание во время остановки, то система распознает такое событие как Холостой ход.

Шаблон: Превышение скорости

(1)

(2)

Например, если автомобиль двигался со скоростью более 100 км/ч и по итогам событие длилось более 30 сек, то система распознает такое событие как Превышение скорости.

Шаблон: Работа топливозаправщика (УСС)

(1)

(2)

Например, если УСС фиксирует приход топлива больше 0.1 ед/сек, при этом скорость менее 3 км/ч и по итогам события разница топлива составила 5 и белее единиц, то система считает это как выдачу топлива.

Шаблон: Работа двигателя (Зажигание (0))

Данный шаблон используется про подсчета моточасов при отсутствии зажигания.