Панель управления - Ретрансляция

Page / - Изменено Андрей Калиновский в 2024/02/01 15:50

Ретрансляция

Изменено Андрей Калиновский

в 2024/02/01 15:50

Оглавление

Окно вкладки "Ретранслятор"

Колонка Объекты

Блокировка ретранслятора

Создание ретранслятора

Мап параметров в протоколе Galileo

Уведомления

Окно вкладки "Ретранслятор"

Колонка Объекты

Блокировка ретранслятора

Создание ретранслятора

Протоколы ретрансляции

Адрес ретрансляции

Дополнительные параметры

Статусы ретрансляции объектов

Смена IMEI объектов

Логирование объектов

Ретрансляция за период

Мап параметров в протоколе Galileo

Уведомления

Окно вкладки "Ретранслятор"

Вкладка «Ретранслятор» предназначена для передачи телематической информации, хранимой в базе данных телематического сервера, на другие серверы системы мониторинга ГЛОНАССсофт или сторонних телематических систем.

В верхней части интерфейса располагаются следующие кнопки:
- добавить ретранслятор
- дублировать существующий ретранслятор. При дублировании будут предзаполнены поля Описание, Адрес и Тип протокола.
- редактировать существующий ретранслятор.
- удалить выбранный ретранслятор
- активировать выбранный ретранслятор.
- заблокировать выбранный ретранслятор.
- обновить окно ретрансляции
- ретранслировать данные за период
- выгрузить ретрансляции на странице в формат таблицы xls

Определение статуса ретрансляции.

- Красный (100% ошибок);

- Оранжевый (Более 10% ошибок);

- Зелёный (Менее 10% ошибок);

Колонка Объекты

Колонка «Объекты» показывает количество объектов, участвующих в ретрансляции. Если колонка подсвечена красным цветом, это означает, что в ретрансляции присутствуют заблокированные объекты.

При наведении курсора на этот индикатор появится подсказка с расшифровкой.

Блокировка ретранслятора

Следует иметь в виду, что ретрансляторы могут быть автоматически заблокированы при возникновении следующих условий:
- Устройство временно блокируется на 10 минут, через пять неуспешных попыток передачи данных. Между попытками передачи данных происходит 3 минуты.
- В случае если устройство не может пройти авторизацию в течение 100 запросов, то устройство отключается из ретрансляции. Между запросами на авторизацию проходит 40 секунд.
- Если удалённый сервер недоступен, то ретрансляция временно блокируется на 10 минут, при этом данные накапливаются. Через 10 минут идёт повторное подключение к серверу, если в течении 8 часов сервер не поднялся, то данная ретрансляция полностью отключается.
Схема проверки подключения представлена ниже:

Создание ретранслятора

Окно создания ретранслятора выглядит следующим образом:

В строке поиска есть возможность найти один или нескольких(ввод через ",") объектов по названию или IMEI.

Для выбора нескольких объектов подряд нужно выбрать первый объект, зажать клавишу SHIFT и кликнуть по последнему объекту.
Для выбора нескольких объектов нужно зажать клавишу CTRL и кликнуть по необходимым объектам.

Для создания ретранслятора необходимо заполнить следующие поля:

Описание - заполняете название ретранслятора или для чего он был создан;

Подписчик - указываете клиента, объекты которого необходимо ретранслировать. Указав подписчика в таблице Все объекты отобразятся объекты данного клиента;

Тип протокола - можете выбрать необходимый вам протокол из выпадающего списка;

Адрес - указывает адрес, куда необходимо ретранслировать данные, указываете в формате IP:PORT, например: gw1.glonasssoft.ru:15050

Протоколы ретрансляции

Ретрансляция данных возможна в следующих протоколах:

НИС (Олимпстрой) – унифицированный протокол телематических платформ и систем мониторинга;

Тверь;

Транснавигации – протокол обмена данными между коммуникационным сервером ЗАО «НПП Транснавигация» и сервером оборудования производителя навигационной аппаратуры;

ADM-600;

EGTS – протокол, разработанный и внедрённый в соответствии с приказом №285 Минтранса РФ от 31.07.2012 г.

TracePackets (РНИРС);

МБУ Центр организации дорожного движения;

Wialon Retranslator;

Wialon IPS v1;

Wialon IPS v2;

YandexTransport - протокол для передачи данных в Яндекс.Транспорт. (Используется в связке с модулем Маршруты. При отсутствии созданного маршрута ретрансляция блокируется до тех пор пока объект не будет добавлен на маршрут. Проверка добавления на маршрут происходит раз в 10 минут);

Galileosky;

ИС ЕКТП - в тестовом режиме

Granit V6 - данный протокол используется некоторыми российскими гос. организациями;

Maxoptra - SOAP протокол для отправки данных в Maxoptra;

EGTS с дублированием времени пакета - здесь время сообщения совпадает со временем отправки пакета данных от терминала;

Адрес ретрансляции

При создании новой или редактировании существующей ретрансляции система проверяет доступность удаленного сервера.
Если сервер не отвечает, то появляется соответствующее уведомление.

Для хостинга ГЛОНАССсофт, расположенного в ДЦ1 (hosting.glonasssoft.ru), ретрансляция осуществляется со следующих адресов:

-130.193.70.43
- 130.193.70.161
- 87.228.3.169
- 87.228.3.170
- 212.41.28.156
- 212.41.28.157
- 212.41.28.158

Для регионов ГЛОНАССсофт, расположенных в ДЦ2 (regions.glonasssoft.ru), ретрансляция осуществляется по следующим адресам:

- 5.182.226.212
- 212.41.0.250
- 212.41.0.210

При необходимости добавьте эти адреса в белый список исключений на серверах, куда будут ретранслироваться данные.

Дополнительные параметры

Также, в зависимости от выбранного типа протокола, могут появляться дополнительные параметры необходимые для ретрансляции данных.

Для ретрансляций по протоколам: WialonRetranslator, Wiaion IPS, НИС, ЕГТС, Транснавигация доступна дополнительная опция - Включить контроль ответа принимающего сервера. По умолчанию опция выключена.

Многие пользователи ошибочно включают опцию, полагая, что это улучшит обмен данными между серверами. Проблема заключается в том, что большинство принимающих серверов не отправляют ответы, что может приводить к блокировке ретрансляции.

Статусы ретрансляции объектов

В объектах для ретрансляции указывается четыре статуса объекта.

Активен - выполняется передача данных
Неактивен - данные не отправляются, ошибок в передаче нет
Ошибка - данные не отправляются, ошибки в передаче
Замок - ретрансляция приостановлена, временная блокировка

В каждом из объектов можно изменить состояние дважды нажав в соответствующее поле и выбрать из выпадающего списка включен или выключен.
Выключенные объекты не участвуют в ретрансляции.

Смена IMEI объектов

Можно поменять IMEI объекта в ретранслируемых данных. Добавьте объект в поле для ретрансляции и затем дважды кликните на IMEI объекта, а затем поменяйте номер.

Если необходимо поменять сразу у нескольких объектов, то выделите нужные объекты и внизу таблицы впишите длину символов, которую необходимо оставить.

В префиксе впишите необходимые цифры, которые должны быть написаны в перед IMEI.

Если IMEI повторяются, то система при сохранении выдаст ошибку и не даст сохранить изменения.
Необходимо изменить повторяющейся изменения для сохранения ретранслятора.

Логирование объектов

Информация по переданным сообщениям по объектам.

При нажатие на кнопку открывается окно для онлайн логирования работы ретранслятора по конкретному объекту. Выбираеся уровень детализации и можно запускать логирование.

Ретрансляция за период

Возможности системы позволяют ретранслировать историю поездок объекта за период. Для этого необходимо нажать кнопку и заполнить форму.

После этого окно можно закрыть, данные будут поступать в фоновом режиме.

Мап параметров в протоколе Galileo

Для протокола Galileo можно провести МАП параметров. Для это нужно выделить нужный объект ретранслятора и нажать для мапинга параметров.
В отрывшимся окне нужно сопоставить параметр терминала(колонка "Терминал") и параметр который будет размаплен в ретрансляции(колонка "Ретрансляции).

Уведомления

Для настройки уведомлений о изменении статуса "заблокирован" и "отключен" нужно зайти в необходимую ретрансляцию и нажать кнопку "Уведомления".

Поставить галочку "Включить".
Выбрать адресатов, которым будут поступать уведомления, а так же выбрать способы оповещения:

- Оповещения в web-интерфейсе

- Отправка в электронную почту

- Отправка уведомлений в Telegram