# Подключение оборудования

Редактировал(а) Илья Крайнов 2022/09/15 09:21
Экспорт
Форматы документов Office
Экспорт в PDF Экспорт в ODT Экспорт в RTF
Другие форматы документов

Выберите страницы для экспорта:

Выбрать всё/ -

Условные обозначения:
  Созданная страница
  Модифицированная страница расширения
  Чистая страница расширения

Экспорт в HTML

Для осуществления мониторинга на объекты устанавливаются абонентские (GPS/ГЛОНАСС) терминалы, как производства ГЛОНАССSoft на платформах УМКа3хх, так и других производителей.

#### Настройка GPS/ГЛОНАСС терминалов

Данные от абонентских терминалов передаются непосредственно на сервер ГЛОНАССSoft. Объем передаваемых данных и частота их передачи зависят от настроек конкретного устройства и часто могут быть изменены в зависимости от потребностей.

Настройка терминалов происходит при помощью специальных программ-конфигураторов с компьютера. Некоторые модели терминалов, такие как УМКа3хх от ГЛОНАССSoft поддерживают настройку по Bluetooth с ноутбуков, планшетов и смартфонов, а также удалённую настройку через Интернет.

Подробнее о настройке оборудования можно узнать в руководстве по эксплуатации, которое предоставляет производитель.

Обязательным требованием для настройки устройства является указание через конфигуратор IP-адреса сервера и номера порта, индивидуального для каждой модели устройства.

Уточнить номер порта можно в разделе Поддержка терминалов

#### Настройка в ГЛОНАССSoft

При подключении к системе мониторинга ГЛОНАССSoft настроенного оборудования необходимо создать в дереве объектов новый объект.

Для нового объекта необходимо указать:

- Имя объекта (произвольно, обычно гос. номер автомобиля)

- Модель объекта (выбрать из справочника)

- IMEI устройства (уникальный номер).

- Тип устройства

Дополнительно можно указать:

- Подразделение объекта

- Номера установленных в устройство SIM-карт.

0
Теги:
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/05/16 10:57

- Вложения (2)
- История
- Информация

# Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2024 г.