Приложение ГЛОНАССSoft Tracker

Page / - last modified by Андрей Калиновский on 2022/06/23 10:11

Приложение ГЛОНАССSoft Tracker

last modified by Андрей Калиновский

on 2022/06/23 10:11

Table of Contents

Контролировать местонахождение и передвижение сотрудников по их мобильному устройству или просто присматривать за кем либо - для любой из этих задач вам пригодится новый ГЛОНАССSoft Tracker.

ГЛОНАССSoft Tracker работает в фоновом режиме, что позволяет совместно с трекингом пользоваться всеми функциями вашего смартфона. В приложении есть кнопка "SOS", при нажатии которой на сервис приходит тревожное сообщение с координатами наблюдаемого объекта, такая функция полезна для оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Возможности ГЛОНАССSoft Tracker:
Работа приложения происходит в связке с платформой ГЛОНАССSoft (обязательна регистрация пользователя в системе мониторинга)

Автостарт/автостоп по различным событиям, например:

старт при загрузке телефона

остановка службы при разряде батареи ниже установленного уровня

старт при подключении к док-станции и остановка при отключении от нее

старт при подключении к зарядному устройству и остановка при отключении

Настройка максимальной/стандартной скорости, если актуальное значение скорости больше максимума, это значение посылается на сервер

Запись трека и сохранение на карте памяти мобильного устройства

Настройка периода сохранения позиции и пересылки данных (секунды и метры)

Возможность досылки трека из-за обрыва связи в предыдущей сессии

Параметры:

Дискретные входы:
in1 - 1-й дискретный вход - SOS (тревожная кнопка - состояние которой также должно дублироваться в 15м бите поля статуса устройства - param1)
in2 - 2-й дискретный вход - факт подключения к источнику питания
Дополнительные параметры:
param29 - Аналоговый[65] - имя провайдера активной сим-карты
param28 - Аналоговый[64] - уровень заряда батареи
param7 - Аналоговый[507] -RSSI
Параметры LBS (как на терминалах УМКа3хх - на платформе ГЛОНАССсофт не используется):
mcc1 - MCC
mnc1 - MNC
lac1- LAC
cell1 - Cell ID
rx1 - Rx level — уровень принимаемого по данному каналу радиосигнала на входе в приёмник GSM-модема (rx значение от 0 до 5, 0 - это совсем нет сигнала 5 - максимальный).
ta1 - Timing Advance — параметр компенсации времени прохождения сигнала от GSM-модема до базовой станции. Фактически означает расстояние до базовой станции (всегда 0)
Статус устройства:
param1 - Аналоговый[100] -
нумерованный параметр - 4-х байтное поле статуса устройства:

Статус терминала. Битовое поле. Назначение битов приведено ниже:
Бит	Описание бита
0	Резерв
1	Номер SIM карты с включённым GPRS. 0-SIM0, 1-SIM1
2	Отсутствует соединение с сервером (0-подключен)
3,4	Резерв
5	Признак недействительности координат (0-валидны, 1-не валидны)
6	Координаты зафиксированы при отсутствии движения (1-зафиксированы)
7-14	Резерв
15	SOS (тревожная кнопка)
16-23	Резерв
24	Работа в роуминге (0 – домашняя сеть, 1 – гостевая сеть)
25-31	Резерв

Для корректной работы мобильного трекера требуется:
Контроль фоновой активности - без ограничений (для смартфонов Xiaomi)
Разрешение на использование ресурсов Местоположение, Телефон, Хранилище.
Разрешение на автозапуск.
Необходимо включить доступ к местоположению
Отключить экономию заряда батареи
При установке, приложение запросит все необходимые настройки и разрешения, единственное исключение это "Контроль активности" на телефонах Xiaomi.
В настройках приложения включить автозапуск
Включение "Работа при зарядке" разрешит работу службы только при подключенной зарядке!
Добавление объекта на хостинг ГЛОНАССсофт: