Приложение ГЛОНАССSoft Tracker 

Page / - last modified by Андрей Калиновский on 2024/08/09 10:27 

Приложение ГЛОНАССSoft Tracker 
last modified by Андрей Калиновский
on 2024/08/09 10:27

Table of Contents

Контролировать местонахождение и передвижение сотрудников по их мобильному устройству или просто присматривать за кем либо - для любой из этих задач вам пригодится новый ГЛОНАССSoft Tracker.

ГЛОНАССSoft Tracker работает в фоновом режиме, что позволяет совместно с трекингом пользоваться всеми функциями вашего смартфона. В приложении есть кнопка "SOS", при нажатии которой на сервис приходит тревожное сообщение с координатами наблюдаемого объекта, такая функция полезна для оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Возможности ГЛОНАССSoft Tracker:

Работа приложения происходит в связке с платформой ГЛОНАССSoft (обязательна регистрация пользователя в системе мониторинга)
•	Автостарт/автостоп по различным событиям, например:
•	старт при загрузке телефона
•	остановка службы при разряде батареи ниже установленного уровня
•	старт при подключении к док-станции и остановка при отключении от нее
•	старт при подключении к зарядному устройству и остановка при отключении
 
•	Настройка максимальной/стандартной скорости, если актуальное значение скорости больше максимума, это значение посылается на сервер
•	Запись трека и сохранение на карте памяти мобильного устройства
•	Настройка периода сохранения позиции и пересылки данных (секунды и метры)
•	Возможность досылки трека из-за обрыва связи в предыдущей сессии
Параметры:
Дискретные входы:
in1 - 1-й дискретный вход - SOS (тревожная кнопка - состояние которой также должно дублироваться в 15м бите поля статуса устройства - param1)
in2 - 2-й дискретный вход - факт подключения к источнику питания

Дополнительные параметры:
param29 - Аналоговый[65] - имя провайдера активной сим-карты
param28 - Аналоговый[64] - уровень заряда батареи
param7 - Аналоговый[507] -RSSI 

Параметры LBS (как на терминалах УМКа3хх - на платформе ГЛОНАССсофт не используется):
mcc1 - MCC
mnc1 - MNC
lac1- LAC
cell1 - Cell ID
rx1 - Rx level — уровень принимаемого по данному каналу радиосигнала на входе в приёмник GSM-модема (rx значение от 0 до 5, 0 - это совсем нет сигнала 5 - максимальный).
ta1 -  Timing Advance — параметр компенсации времени прохождения сигнала от GSM-модема до базовой станции. Фактически означает расстояние до базовой станции (всегда 0)

Статус устройства:
param1 - Аналоговый[100] -
нумерованный параметр  - 4-х байтное поле статуса устройства:
Статус терминала. Битовое поле. Назначение битов приведено ниже:	
Бит	Описание бита	
0	Резерв	
1	Номер SIM карты с включённым GPRS. 0-SIM0, 1-SIM1	
2	Отсутствует соединение с сервером (0-подключен)	
3,4	Резерв	
5	Признак недействительности координат (0-валидны, 1-не валидны)	
6	Координаты зафиксированы при отсутствии движения (1-зафиксированы)	
7-14	Резерв	
15	SOS (тревожная кнопка)	
16-23	Резерв	
24	Работа в роуминге (0 – домашняя сеть, 1 – гостевая сеть)	
25-31	Резерв	
Для корректной работы мобильного трекера требуется:

Контроль фоновой активности - без ограничений (для смартфонов Xiaomi)

Разрешение на использование ресурсов Местоположение, Телефон, Хранилище.

Разрешение на автозапуск.

Необходимо включить доступ к местоположению

Отключить экономию заряда батареи

При установке, приложение запросит все необходимые настройки и разрешения, единственное исключение это "Контроль активности" на телефонах Xiaomi.

В настройках приложения включить автозапуск

Включение "Работа при зарядке" разрешит работу службы только при подключенной зарядке!

Добавление объекта на хостинг ГЛОНАССсофт: