Мониторинг объектов - Работа с весовыми станциями 

Page / - last modified by Илья Крайнов on 2022/09/14 12:19 

Работа с весовыми станциями 
last modified by Илья Крайнов
on 2022/09/14 12:19

Table of Contents

​Как работать с весовыми станциями
Для контроля и учета грузов крупные предприятия применяют весовые станции. Принцип работы весовой станции очень прост: машина с грузом заезжает на весовую платформу, значение стабилизируется и после этого система автоматически фиксирует показания.
Замеры делаются при выезде пустой и при въезде машины уже груженой. Таким образом в системе остаются два показателя, разница между которыми и есть вес груза. Для определения данных событий рекомендуем использовать систему RFID-идентификации.
В целях эффективного использования такого оборудования устаревшие образцы весовых зачастую переоборудуют цифровыми весовыми терминалами. Именно к ним можно подключить УМКу при помощи скрипта MyLogic. На данный момент, все весовые, с которыми мы сталкивались, удалось подключить к УМКе и интегрировать в систему мониторинга ГЛОНАССSoft.
Поддержка весовых станций в ГЛОНАССSoft
Для того, чтобы система могла начать анализировать данные с весового терминала необходимо создать датчик с типом Весовой терминал в объекте, являющимся в системе весовым терминалом.
Тип датчика Весовой терминал находится в группе Агро, в выпадающем списке типов датчиков. 
Как происходит настройка датчиков вы можете подсмотреть в статье: Датчики.
После создания датчика с типом Весовой терминал во вкладке Шаблоны появится шаблон события с названием Весовой терминал.
Стандартными условиями для определения взвешивания являются:
•	Изменение веса более чем на 200 кг
•	Время взвешивания должно происходить 30 и более секунд
Событие формируется в случае, если показания датчика "Весовой терминал" достигли определенного значения и не изменяются некоторый период времени.
В системе мониторинга ГЛОНАССSoft у вас есть возможность построения двух таблиц по данным с весовых терминалов, это таблицы Отвесы и Взвешивания.
Таблицы Отвесы и Взвешивания являются подотчетами отчета Трек.
Отвесы
Для формирования таблицы Отвесы обязательно наличие датчика с типом Весовой терминал, также для идентификации водителя, имени и модели объекта по RFID можно указать датчик типа RFID водителя. Таблица позволяет получить не сгруппированные данные о взвешивании даже без привязки к взвешиваемым объектам.

Таблица отвесы состоит из следующих столбцов:
•	Событие: Наименование отчета и название датчика по которому определилось событие;
•	Весы: Имя объекта весового терминала
•	Модель весов: Модель объекта весового терминала
•	Дата: Дата и время начала и окончания события
•	Продолжительность: Продолжительность событие. Формат регулируется с помощью изменения в пользовательских настройках формата продолжительности. Настройка находится в разделе "Отчеты", блок "Общие настройки".
•	Результат: Выводится медианное значение датчика типа Весовой терминал за период совершения события
•	Водитель: Водитель взвешиваемого транспорта, определяемый по RFID-метке
•	Объект: Взвешиваемый объект, определяется по связям с водителем
•	Модель объекта: Модель взвешиваемого объекта, определяемого по связям с водителем
Взвешиваемый объект определяется по данным с RFID-карты водителя в период взвешивания. Условия определения объекта:
•	Если в период взвешивания было передано несколько разных значений RFID-водителя, то будет взято самое первое значение за период события
•	Если водитель, определенный по значению RFID, имеет связи с несколькими объектами, то будет выбран тот объект, где выбран водитель по умолчанию
Также ниже подводятся итоговые данные по количеству взвешиваний за указанный интервал времени, суммарная продолжительность взвешиваний и суммарный вес груза.
Взвешивания
Для формирования таблицы Взвешивания необходимо наличие как датчика типа Весовой терминал, так и типа RFID водителя с активной опцией Постоянный сигнал RFID объекта рядом.
​
Таблица отвесы состоит из следующих столбцов:
•	Событие: Указывается наименование отчета и тип события Въезд/Выезд/Взвешивание. Въезд/Выезд зависят от значения поля "Результат", если конечное значение это положительное число, то указывается событие Въезд, если отрицательное, то Выезд. Если результат равен нулю или если не посчитан конечный результат, так как не было второго события, то выводится: "Взвешивание"
•	Весы: Имя объекта весового терминала
•	Модель весов: Модель объекта весового терминала
•	Дата первого отвеса: Дата и время начала и окончания первого события
•	Дата второго отвеса: Дата и время начала и окончания второго события
•	Первый отвес: Выводится медианное значение датчика типа Весовой терминал за период совершения первого события
•	Второй отвес: Выводится медианное значение датчика типа Весовой терминал за период совершения второго события
•	Результат: Выводится разница между первым и вторым отвесом
•	Водитель: Водитель взвешиваемого транспорта, определяемый по RFID-метке
•	Объект: Взвешиваемый объект, определяется по связям с водителем
•	Модель объекта: Модель взвешиваемого объекта, определяемого по связям с водителем​
Взвешиваемый объект определяется по данным с RFID-карты водителя в период взвешивания. Условия определения объекта:
•	Если в период взвешивания было передано несколько разных значений RFID-водителя, то будет взято самое первое значение за период события
•	Если водитель, определенный по значению RFID, имеет связи с несколькими объектами, то будет выбран тот объект, где выбран водитель по умолчанию
 Если за период формирования отчета было большего одного события "Взвешивания" с одинаковым водителем, определенным по RFID, то данные события объединяются в одну запись отчета, согласно настройке "Объединять события в течении, мин", находящейся в Настройках пользователя - раздел "Отчеты".
По умолчанию указано 60 мин.
 
Также ниже подводятся итоговые данные по количеству взвешиваний за указанный интервал времени, суммарное значение первого отвеса, суммарное значение второго отвеса и суммарный вес по результатам.
Если в период взвешивания от терминала поступили фотографии в систему, то они будут добавлены как в таблицу.

Нажав на фото в строке откроется окно с фотографиями, которые были сделаны во время взвешивания.