# Агро-отчеты

Last modified by Андрей Калиновский on 2025/05/26 16:14
Export
Office Formats
Export as PDF Export as ODT Export as RTF
Other Formats

Select the pages to export:

select all/ none

Legend:
  Created Page
  Modified Extension Page
  Clean Extension Page

Export as HTML

Подробная информация о модуле АгроТехнология находится в "Инструкция_по_модулю_АгроТехнология"

- - Работа на поле
  - Нарушения
  - Рейтинг полей
  - Простои
  - Реестр выгрузки зерна

Для построения отчёта необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- Выбрать объекты для отчёта. Для выбора доступны как транспортные средства, так и геообъекты. Типы отчётов различаются для разных типов объектов. При выборе доступны инструменты фильтрации, сортировки и отбора. В области выбора объектов отчёта размещены возможные для выбора транспортные средства или геообъекты. Отчёты строятся для отмеченных объектов в области выбора объектов отчёта;

- Выбрать Отчётный Период;

- Выбрать тип отчёта.

Работа вне геообъектов

Под работой вне геообъектов понимаются треки объектов, которые удовлетворяют следующим условиям:

• Нахождение вне геозон;

• Соответствие диапазону технологической скорости.

Данный отчет представляет сводную информацию по потенциально возможным сельскохозяйственным работам вне геообъектов.

Входные параметры:

• Диапазон времени;

• Список объектов (машин);

• Максимальная технологическая скорость;

• Максимальная скорость для каждой модели (по умолчанию);

• Одинаковая для всех максимальная скорость.

Параметр "Максимальная технологическая скорость" задается в настройках отчета. Для этого необходимо перейти в настройки и далее в раздел отчеты:

Данные отчета при построении:

• Номер объекта;

• Модель;

• Водитель;

• Начало работы;

• Конец работы;

• Продолжительность;

• Пробег;

• Моточасы;

• Движение;

• Холостой ход;

• Топливо.

## Работа на поле

Данный отчет представляет сводную информацию по плановым и фактическим работам на выбранных полях.

На выходе получаем сгруппированный по Полям список видов работ из годового плана, дополненный данными из Учета факта.

Цветовая сигнализация производится в случаях:

• Выполнение работ не по плану;

• Отрицательное отклонение.

Входные параметры:

• Диапазон времени;

• Список полей.

Данные отчета:

• Наименование поля;

• Культура;

• Вид работ;

• Начало вида работ по плану;

• Конец вида работ по плану;

• Площадь по плану (в гектарах);

• Начало вида работ по факту;

• Конец вида работ по факту;

• Площадь по факту (в гектарах);

• Отклонение (в гектарах).

Выводить итоги можно в разрезе:

• Полей;

• Видов работ;

• Культур.

## Нарушения

Данный отчет представляет информацию по нарушениям при выполнении сельскохозяйственных работ на полях.

Рассчитывается площадь, которая была обработана с превышением скорости каждой паре Техника-Агрегат из факта.

Пропуском обработки считаем всю площадь, которая не попала в факт. Двойная обработка считается по алгоритмам пересечения треков техники из факта. По Каждой паре Техника-Агрегат берем нормы по обработке за смену и расходу топлива за эту норму. Эти данные сравниваем с фактическими обработанными гектарами расходом топлива («Выработка меньше нормы, га», «Топливо сверх нормы, л»).

Входные параметры:

• Диапазон времени;

• Список полей.

Данные отчета:

• Наименование поля;

• Культура;

• Вид работ;

• Начало;

• Конец;

• Обработано, га.;

• Максимальная скорость, км/ч;

• Обработано с превышением скорости, га.;

• Пропуск, га.;

• Двойная обработка, га.;

• Сдвиг начало, дн.;

• Сдвиг конец, дн.;

• Выработка меньше нормы, га.;

• Топливо сверх нормы, л.

Эффективность использования техники

Данный отчет представляет информацию по эффективности объектов техники выбранный период. Критерием эффективности использования техники является отношение количества дней в эксплуатации техники к количеству дней выбранного периода построения.

День считается в эксплуатации, если выполняется два условия:

1. Пробег за день больше минимального пробега в день.

2. Моточасы за день больше минимального количества моточасов в день.

Входные параметры:

• Диапазон времени;

• Список объектов техники;

• Минимальный пробег в день, км.;

• Минимальное количество моточасов в день, ч.

Параметры минимального пробега в день и минимального количества моточасов день задаются в настройках отчета.

Данные отчета:

• Номер объекта;

• Модель;

• Водитель;

• В эксплуатации, дн.;

• Пробег;

• Моточасы;

• Движение;

• Холостой ход;

• Коэффициент использования.

Если коэффициент использования не превышает значение 0.5, то соответствующая ячейка выделяется красным цветом.

Выработка комбайнов

В данном отчете рассчитывается площадь обработки посещенных полей в разрезе дня. При расчете обработанной площади учитываются ширина и технологические скорости модели транспортного средства. Итоговые значения площадей рассчитываются с учетом пересечений треков транспортных средств. Используются условные обозначения: Sобр-площадь обработки, SVобр - площадь обработки с учетом технологических скоростей.

Идентификация комбайнов.

Система сама определяет комбайны среди автопарка клиента. Признаком комбайна является указание в настройках модели, что модель содержит встроенный агрегат технологические скорости.

Входные параметры:

• Диапазон времени;

• Список объектов.

Данные отчета:

• Номер объекта;

• Модель;

• Ширина, м.;

• Площадь обработки, Sобр/SVобр, га.;

• Итоги.

Данные могут быть представлены относительно поля или относительно объекта.

Анализ севооборот

Данный отчет можно сформировать за период до 5 лет.

Отчет представлен в табличной форме. Отображает данные о культурах, которые выращивались на полях за выбранный период времени. Входные данные отчета:

1. Идентификаторы полей.

Данные отчета:

• Подразделение;

• Поле;

• Обрабатываемая площадь;

• Годы урожая.

Годы урожая отображаются при заполненном севообороте.

Отчет можно построить из меню над картой. Строится для выделенных чеками полей в дереве полей.

Структура посевных площадей

Входные данные:

• Идентификаторы полей.

Данные отчета:

• Диаграммы.

Построение отчета происходит из меню над картой. Для этого прежде необходимо выделить чеками поля в дереве полей.

Это интерактивный отчет, который предоставляет информацию о количестве и площади полей. На столбчатой диаграмме поля разделяются на группы по культурам с соответствующей цветовой раскраской.

План работы на полях

Интерактивный отчет, который отображает операции годового планирования с отмененными, оперативного планирования, задания механизаторам, технологической карты и учеты фактов выбранных полей. Информация подается в виде диаграммы Ганта.

Входные данные отчета:

• Идентификаторы полей.

Выходные данные:

• Диаграмма Ганта.

## Рейтинг полей

Табличный отчет, который строится на основании данных об обрабатываемых культур на поле. Данные берутся из севооборота поля и фактических показателей по урожайности.В отчет попадает информация за все года урожая, выбранного периода.

Входные данные отчета:

• Идентификаторы полей;

• Период отчета.

Выходные данные отчета:

• Поле;

• Подразделение;

• Год;

• Культура;

• Фактическая урожайность;

• Отклонение (фактической урожайности от плановой);

• Индекс успешности.

Цвет строк в отчете зависит от фактической урожайности на поле:

• Красный - фактическая урожайность меньше средней урожайности по культуре.

• Оранжевый - фактическая урожайность больше средней, но меньше, чем на 110%от средней.

• Зеленый - фактическая урожайность больше, чем 110% от средней.

Отчет можно построить из меню над картой. Строится для выделенных чеками полей в дереве полей:

## Простои

Отчет отображает информацию о простоях объектов, которые по продолжительности больше 60 мин. Данные отчета разбиваются по суткам (это называется сменой терминах отчета). В рамках суток формируется список остановок, которые могут быть как внутри геообъектов, так и снаружи.

Входные данные отчета:

• Идентификаторы объектов;

• Период запроса.

Выходные данные отчета:

• Номер объекта;

• Смена;

• Простой (период остановки);

• Длительность простоя и местоположение (общая продолжительность остановки);

• Длительность простоя ХХ и местоположение (длительность холостого хода во время остановки);

• Номер перегона (увеличение номера перегона происходит после остановки геообъекта).

Для отчета доступны экспортные формы Excel и PDF

## Реестр выгрузки зерна

Табличный отчет отображает данные о выгрузке, которые приходят с датчика Выгрузка. Самое широкое применение отчета находится в АгроТехнологии, когда комбайны делают выгрузку зерна из бункера в процессе уборки поля.

Входные данные отчета:

• Идентификаторы объектов;

• Период запроса.

Выходные данные отчета:

• Номер объекта;

• Водитель;

• Поле;

• Событие;

• Машины рядом (может быть несколько одновременно);

• Начало;

• Конец;

• Продолжительность;

• Урожайность;

• Бункерная масса;

• Обработанная площадь, га.;

• Адрес.

Доступны экспортные формы отчета в Excel и PDF.

0
Tags:
Created by Андрей Калиновский on 2022/07/20 16:47

- Attachments (23)
- History
- Information

# Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2024 г.