Отчеты - Выгрузка комбайнов

Page / - Изменено Андрей Калиновский в 2022/09/08 16:40

Выгрузка комбайнов

Изменено Андрей Калиновский

в 2022/09/08 16:40

Оглавление

Отчет формируется на основе работы датчиков типа «Шнек комбайна» и «Уровень зерна». Позволяет отследить какой объем зерна и в какую технику был выгружен. Техника, принимающая зерно, определяется по RFID-метке.

Отчет содержит столбцы:

Событие - наименование события, отображается событие как «Выгрузка [имя датчик по которому определено событие]».

Начало, конец - дату и время начала и окончания события "Выгрузки".

Продолжительность - время продолжительности события, от его начала до окончания.

Водитель - имя водителя, к которому привязана RFID-метка, которая использовалась во время события.

Объект - выводит имя объекта, к которому привязан водитель.

Объекты рядом - если объект не был определен по RFID, то отображается список объектов находящихся в радиусе 30 м. от комбайна во время события. По умолчанию отключен. Для включения нужно поставить отметку в Настройках>Отчеты.

Модель объекта - выводится имя модели объекта, который был определен по водителю.

Объем бункера, м³. - значение введенное в справочнике модели объекта "Объем бункера, м³", объекта по которому было событие выгрузки.

Скорость выгрузки, л/сек. - значение введенное в справочнике модели объекта "Скорость выгрузки из бункера, л/сек", объекта по которому было событие выгрузки.

Отдано, л. - произведение продолжительности события на скорость выгрузки. Таким образом вычисляется количество отданного зерна.

Отдано, м³. - значение Отдано, л. переведенное в метры кубические.

Отдано бункеров - количество отданного зерна посчитанного в бункерах. Рассчитывается по формуле 1/[Объем бункера, м³]*[Отдано, м³].

Отдано бункеров(расчет по датчикам) - рассчитывается из полученных значений датчиков бункера. Выводится расчетное значение(см. таблица ниже)

Поле - имя геозоны типа "Поле", на котором произошло событие.

Культура - имя культуры на поле, на котором произошло событие.

Датчик жатки нач - в поле показывается состояние датчика Шнек(Вкл/Выкл) на начало события

Датчик жатки кон - в поле показывается состояние датчика Шнек(Вкл/Выкл) на конец события

Бункер нижний уровень нач - отображает состояние на нижнего уровня бункера на момент начала события, имеет числовое значение;

Бункер средний уровень нач - отображает состояние на среднего уровня бункера на момент начала события, имеет числовое значение;

Бункер верхний уровень нач - отображает состояние на верхнего уровня бункера на момент начала события, имеет числовое значение;

Бункер нижний уровень кон - отображает состояние на нижнего уровня бункера на момент конца события, имеет числовое значение;

Бункер средний уровень кон - отображает состояние на среднего уровня бункера на момент конца события, имеет числовое значение;

Бункер верхний уровень кон -отображает состояние на верхнего уровня бункера на момент конца события, имеет числовое значение;

Также отчет, построенный из вкладки «Отчеты» содержит ИТОГО:

События - количество событий за период.

Продолжительность - сумма по столбцу за период.

Отдано, л. - сумма по соответствующему столбцу за период.

Отдано, м³. - сумма по соответствующему столбцу за период.

Отдано бункеров - сумма по соответствующему столбцу за период.

Отдано бункеров(расчет по датчикам) - сумма по соответствующему столбцу за период.

Для удаления не нужных столбцов можно нажать на в правый верхний угол окна и удалить не нужные столбцы убрав с них галочки .

Так же нажатием на значение его можно перетягивать меняя порядок данных в таблице.