Отчеты - Работа вне геообъектов

Page / - Изменено Андрей Калиновский в 2022/09/15 10:23

Работа вне геообъектов

Изменено Андрей Калиновский

в 2022/09/15 10:23

Оглавление

Подробная информация о модуле АгроТехнология находится в "Инструкция_по_модулю_АгроТехнология"

Под работой вне геообъектов понимаются треки объектов, которые удовлетворяют следующим условиям:

Нахождение вне геозон;

Нахождение скорости в пределах технологической скорости;

Данный отчет представляет сводную информацию по потенциально возможным сельскохозяйственным работам вне геообъектов.

Максимальная технологическая скорость задается в настройках отчета. Для этого необходимо перейти в настройки и далее в раздел отчеты:

Настройка позволяет выбрать режим фиксации работ вне геообъектов и полей на основе скорости объекта. При выбранном режиме «Использовать технологическую скорость модели» используется технологическая скорость объекта, указанная в справочнике «Модель объекта». При выбранном режиме «Использовать одинаковую скорость» для всех объектов используется скорость, не превышающая введенное значение.

Структура отчета:

Объект - имя объекта;

Модель - модель объекта;

Водитель - водитель назначенный на объект по RFID-метке;

Начало - дата и время начала работы вне геообъекта;

Конец - дата и время окончания работы вне геообъекта;

Продолжительность - время работы объекта вне геообъекта;

Пробег - пробег объекта за время работы;

Моточасы - наработанное количество моточасов за время работы;

Движение - время, пока объект находился в движении, за период работы;

Холостой ход - наработанное время на холосто ходу, за период работы;

Топливо - израсходованное топливо, за период работы.

Также в конце отчета подводится итог по объектам:

Объект - имя объекта;

Модель - модель объекта;

Водитель - водитель назначенный на объект по RFID-метке. Если их было несколько за период, то отображаются все через запятую;

Начало - дата и время начала работы вне геообъекта в заданном интервале;

Конец - дата и время окончания работы вне геообъекта в заданном интервале;

Пробег - суммарный пробег объекта вне геообъектов в заданном интервале;

Топливо - израсходованное топливо вне геообъектов в заданном интервале;