Отчеты - Топливо посуточный 

Page / - Изменено Илья Крайнов в 2023/05/25 17:30 

Топливо посуточный 
Изменено Илья Крайнов
в 2023/05/25 17:30

Оглавление

Отчет позволяет получить данные о расходе топлива. Данные в отчете разбиты по суткам.

В данной таблице находятся следующие столбцы:
•	Объект - имя объекта;
•	Модель объекта - наименование модели объекта;
•	Дата - дата расчетного периода;
•	Пробег, км. - пробег за расчетный период;
•	Моточасы, ч. - время работы двигателя за расчетный период;
•	Движение - время в движении за расчетный период;
•	Холостой ход - время проведенное на холостом ходу за расчетный период;
•	Топливо нач. (цистерна), л - уровень топлива на начала периода, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива в цистерне;
•	Топливо кон. (цистерна), л - уровень топлива на конец периода, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива в цистерне;
•	Слито (цистерна), л - количество слитого топлива, по датчику по датчику с типом Уровень топлива в цистерне;
•	Заправлено (цистерна), л - количество заправленного топлива по датчику с типом Уровень топлива в цистерне;
•	Расход (цистерна), л. - топливо израсходованное за период, рассчитанное по датчику с типом Уровень топлива в цистерне;
•	Расход Т3, л - расход топлива рассчитанный по датчику с типом Топливораздача;
•	Топливо нач., л - уровень топлива на начала периода, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива;
•	Топливо кон., л - уровень топлива на конец периода, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива;
•	Слито, л - количество слитого топлива, по датчику по датчику с типом Уровень топлива;
•	Заправлено, л - количество заправленного топлива по датчику с типом Уровень топлива;
•	Расход, л - расход топлива, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива;
•	Расход, л/100км - средний расход топлива на 100 км, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива;
•	Расход ДРТ, л - расход топлива, рассчитанный по датчику с типом Расход топлива;
•	Расход ГСМ (движение), л - расход топлива в период движения, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива;
•	Расход ГСМ (холостой ход), л - расход топлива в период стоянки с заведенным двигателем, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива.
Просим обратить внимание на логику работы алгоритма:

Подъем топлива, который не является заправкой не идет в расчет, при этом любое падение топлива является расходом и в расчет попадает.
Также в данном отчете есть итоговая таблица: