Уведомления - Работа с шаблонами 

Page / - last modified by Андрей Калиновский on 2023/11/21 15:37 

Работа с шаблонами 
last modified by Андрей Калиновский
on 2023/11/21 15:37

Table of Contents
Въезд и выезд из геозоны.
Превышение скорости.
Слив.
Заправка.
Сработка тревожной кнопки.
Потеря связи с объектом.
Сработка дискретного датчика.
Значение аналогового датчика.
Нахождение объекта по определённому адресу.
Простой.
Выполнение ТО.
Водители.

В настройках модуля уведомлений есть 12 предустановленных шаблонов, каждый из которых позволяет выбрать все необходимые вам настройки.
•	Въезд и выезд из геозоны.
•	Превышение скорости.
•	Слив.
•	Заправка.
•	Сработка тревожной кнопки.
•	Потеря связи с объектом.
•	Сработка дискретного датчика.
•	Значение аналогового датчика.
•	Нахождение объекта по определённому адресу.
•	Простой.
•	Выполнение ТО.
•	Водители.
Въезд и выезд из геозоны.
Можно разделить и настроить сработку уведомления как только на въезд так и только на выезд.
Есть возможность указать минимальную продолжительность события для срабатывания уведомления. 

Превышение скорости.
В настройках данного шаблона вы можете задать минимальную и максимальную скорость превышения скорости, а также включить уведомления на возврат в скоростную норму.
Есть возможность указать минимальную продолжительность события для срабатывания уведомления. 

Слив.

Заправка.

Сработка тревожной кнопки.
Есть возможность указать минимальную продолжительность события для срабатывания уведомления. 

Потеря связи с объектом.
Можно настроить сработку уведомления как на параметр Отсутствие данных так и на Отсутствие координат, а также обозначить какой промежуток времени должен пройти с момента остановки передачи данных.

Сработка дискретного датчика.
Необходимо выбрать из выпадающего списка интересующий вас тип датчика. Так же настроить события отправки уведомлений: любое изменение состояния датчика, включение датчика, выключение датчика. В поле Наименование можно указать маску имени датчика, который необходимо отслеживать.
Есть возможность указать минимальную продолжительность события для срабатывания уведомления. 

Значение аналогового датчика.
Так же необходимо выбрать из выпадающего списка интересующий вас тип датчика, указать маску имени и отобразить диапазон значений.
Есть возможность указать минимальную продолжительность события для срабатывания уведомления. 

При выборе таких шаблонов как "Сработка дискретного датчика" и "Значение аналогового датчика" становится доступна опция "Использовать геозоны". При активации данной опции имеется возможность настройки отправления уведомлений в зависимости от нахождения внутри/за пределами определенных геозон (геообъектов/полей).
Нахождение объекта по определённому адресу.

При нажатии на кнопку Изменить адрес перед вами откроется окно карта, на котором вы сможете отобразить интересующие вас места на карте.

Простой.
Можно настроить скорость, которую пользователь хочет засчитывать как простой, а также настроить длительность (время, после которого событие считается случившимся и система отправляет уведомление пользователю).

Если необходимо отслеживать простой внутри геообъекта или поля то их необходимо выделить в "шаге 3" и "шаге 4". Если не выбрано ни одного геообъекта то уведомление будет формироваться независимо от местоположения. 
Простой на холодном ходу - При активации данной опции уведомление о простое приходит, только если объект стоял с включенным датчиком зажигания.Т.е. необходимо чтобы на протяжении всей длительности зажигание у объекта было активно.
Если опция не активна, то простои ищутся независимо от того включено зажигание или нет.
Если у объекта отсутствует датчик зажигания, то активность опции для этого объекта не учитывается.
Выполнение ТО.
Уведомления будут приходить в случае, когда заявка на ТО у объекта меняет статус.

Водители.
Уведомления будут приходить, когда водитель был назначен/снят с объекта (в ручную или автоматически с помощью карты-метки).