# Учет факта

Редактировал(а) Илья Крайнов 2023/07/18 12:54
Экспорт
Форматы документов Office
Экспорт в PDF Экспорт в ODT Экспорт в RTF
Другие форматы документов

Выберите страницы для экспорта:

Выбрать всё/ -

Условные обозначения:
  Созданная страница
  Модифицированная страница расширения
  Чистая страница расширения

Экспорт в HTML

Учет факта – это процесс проверки и утверждения работ на полях.

Календарь

Календарь учета факта – это инструмент предварительного просмотра фактических работ по полю за какой-либо период, а также статуса учета этих работ.

Виды статусов обработки:

1. Красный – означает отсутствие учтенных работ. При этом сами работы на поле проводились. Также означает наличие посещений на выбранном поле.

2. Синий – учтены объекты, которые не работали на поле.

3. Желтый – в этот период были временно учтены какие-либо работы.

4. Зеленый – все работы полностью учтены.

После выбора определенного периода для просмотра доступен основной режим учета факта.

Заполнение базовых справочников

Для проведения учета факта необходимо настроить справочники системы. Расчет площади производится на основании информации о траектории движения объектов ширине прицепного агрегата. Установка ширины происходит либо через настройки модели объекта, либо через настройки в модели агрегата, либо задается вручную при учете факта.

Необходимо заполнить справочники:

1. Справочник совместимостей моделей объектов и моделей агрегатов. Заполнение происходит через справочник моделей агрегатов.

2. Виды работ и технологические операции заполняются, чтобы указывать конкретную работу, которая производилась на полях. Технологические операции группируются по видам работ. Для каждой тех. операции указываем модели объекта и агрегата, задаем нормы. Модели можно задать только в соответствии с совместимостью моделей, которые необходимо настроить ранее.

3. Заполнение технологических карт в технологиях культур. Имеющиеся данные по видам работ и тех. операциям можем перенести в технологическую карту технологии культуры. При назначении культур на поля эта карта является шаблоном годового плана.

Основное

Учет фактических работ на полях в системе называется учетом факта. Интерфейс учета факта включает в себя следующие окна:

• Список работ на поле

• Текущие технологические операции

• Годовой план

• Окно принятия решения

Работы на поле

Работы на поле – это таблица всех учтенных и неучтенных работ на поле за определенный период времени, сгруппированные по объектам. Таблица включает следующие столбцы:

• Номер записи

• Видимость на карте

• Статус учета работы

Статус учета работы бывает следующих типов:

- Не учтено, решение не принято.

- Учтено, решение принято.

- Учтено, без работы.

• Построение трека (по объекту)

• Настройки работ на поле / Групповые настройки для работ по одному объекту

• Дата начала и окончания работы

• Время/Моточасы

• Пробег, км

• Топливо, л

• Технологическая операция

• Агрегат

• Водитель

• S обр., га. Обработанная площадь – площадь геометрической области, которая определяется траекторией движения объекта и шириной агрегата

• SV обр., га. Обработанная площадь с учетом скорости – площадь геометрической области, которая определяется траекторией движения объекта с учетом диапазона технологической скорости и шириной агрегата

Для технологической операции, агрегата и водителя существует цветовая метка. Это цветовая метка показывает источник назначения данных. Он бывает следующих типов:

Если работа не была запланирована через годовой план, оперативный план, или через задания механизаторам или групповые задания, то необходимо вручную определить вид работы используя настройки работ на поле. Настройки можно вызвать нажав на иконку в таблице:

Настройки работ содержат следующие сведения:

• Технологическая операция

• Водитель

• Модель агрегата

• Агрегат

• Скорость

• Минимальная скорость, км/ч

• Максимальная скорость, км/ч

• Ширина

• Sполя, га

• Sобр, га

• SVобр, га

Следует отметить, что настройки технологической операции, водителя, модели агрегата могут быть заданы из существующих справочников клиента или созданы новые.

Текущие технологические операции

Текущие технологические операции – это таблица, сгруппированная по технологическим операциям, которые отражены в работах на поле. Таблица включает следующие сведения:

• Вид работ

• Технологическая операция

• Дата начала

• Дата окончания

• Площадь поля, га

• Учтенная площадь, га

Годовой план

Годовой план – это таблица, содержащая информацию об учете работ годового планирования. Таблица включает следующие сведения: • Вид работ

• Дата начала

• Дата окончания

• Площадь поля, га

• Учтенная площадь, га

Следует отметить, что таблица также содержит информацию об учтенных работах вне годового плана. Такие записи выделяются красным цветом

Окно принятия решения

Окно принятия решения содержит сводную сравнительную информацию между плановыми и фактическими значениями площади обработки поля, топлива, скорости, затраченного времени. Окно принятия решения содержит информацию о списке технике, участвовавшей в работе на поле. Список техники можно корректировать, добавляя или удаляя определенную запись.

В окне можно также добавить информацию о товарно-материальных ценностях(ТМЦ) или посмотреть текущую, если она уже была добавлена. Для этого необходимо нажать на кнопку “Добавить ТМЦ”

Учет факта производится по обработанной площади, которую считает система. Также Возможен ручной ввод площади в таблице Обработка, столбец Учет. Необходимо Кликнуть Два раза по ячейке, чтобы ввести значения вручную.

Существуют следующие типа учета работ:

• Без нарушений

• С нарушениями

• Временно

• Временно с нарушениями

Временный учет – это своего рода промежуточный учет работы на поле. Временный учет используется, когда нужно объединять работы на полях в рамках одной технологической операции за разные промежутки времени.

Учет с нарушениями позволяет добавить дополнительное текстовое описание при учете. Удаление учета можно произвести, если работа уже была учтена.

Алгоритм расчета посещений при выполнении учета фактических работ:

1. На поле формируются работы на основании данных о треке объекта, с учетом пользовательских настроек объединения событий и фильтрации посещений геообъектов.

2. Для каждой работы (трека) мы определяем обработанную площадь, учитывая ширину обработки, указанную в настройках.

3. В разрезе вида работ выполняется распределение посещений по группам, затем выполняется распределение обработанной площади внутри сформированных групп в зависимости от пробега.

3.1 В случае, если ранее не было учтенных работ или выполняется временный учет:

- Выполняется распределение работ по группам: если несколько посещений пересекаются, то они относятся к одной группе, иначе - к разным. Одно посещение может принадлежать только одной группе. В итоге в каждой группе находится как минимум одно посещение;
- Рассчитывается обработанная площадь каждой из групп. Если группа состоит из более одного посещения, площадь берется у фигуры, образованной путем объединения;
- Переход к пункту 4.

3.2. В случае, если выполняется учет работ и ранее были временно учтенные работы.

- Формируется одна группа посещений состоящая, её площадь получается от фигуры образованной из работ текущего учета факта и ранее временно учтенных;
- Переход к пункту 4.

4. Выполняется распределение обработанной площади внутри группы относительно пробега каждого объекта:

- суммируется пробег группы;
- сортируется группа по пробегу в порядке убывания;
- площадь со второго по последнее посещение в отсортированном наборе группы расчитывается по формуле: площадь группы * пробег посещения / общий пробег;
- площадь первого посещения группы (с самым большим пробегом) будет записана разница между площадью группы и суммой площадей остальных посещений.

0
Теги:
Создал(а) Андрей Калиновский 2023/02/22 14:56

- Вложения (14)
- История
- Информация

# Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2024 г.