Методы API для работы с ГЛОНАССSoft - ID протоколы для получения типа и номера входа сырого параметра

Page / - Изменено Андрей Калиновский в 2024/02/28 14:36

ID протоколы для получения типа и номера входа сырого параметра

Изменено Андрей Калиновский

в 2024/02/28 14:36

Оглавление

ID протокола	Наименование
1	GELIX-2
2	AUTOGRAPH GSM
3	ASC
4	M2M-CYBER
5	ADM
6	NDTP v.3
7	NIS
9	Gelios DGFM-5000
11	TELTONIKA FM
12	GALILEOSKY
13	WIALON IPS (TCP)
14	M2M-AVELON
15	АвтоГРАФ Retranslator
17	SCOUT
18	STATT-2 (BIN)
19	NDTP v.6
20	EGTS
21	KASBI
22	MERCURY
23	SHTRIH-TAHO
24	LineGuard
25	AUTOFON MAYAK
26	GlobalSat TR-203
27	GlobalSat P-008
28	Fort300
29	FORT
30	NAVISET v.4.2
31	NAVTELECOM (TCP)
32	TraceReports(РНИС Свердловской обл.)
33	ARNAVI (TXT)
34	WIALON RETRANSLATOR
35	CGUARD
36	ST270
37	RVI DVR
38	XEXUN
39	ARNAVI (BIN)
40	AZIMUTH
41	ARNAVI 4
42	GLONASS Storozh
43	AutoLink
44	OMNICOMM
45	LOCARUS
46	UMKA
47	NAVISET v.5
48	WIALON IPS 2.0 (TCP)
49	WIALON COMBINE
50	STATT-2 (TXT)
51	RITM VOYAGER-2N
52	TELTONIKA GH
53	WIALON IPS (UDP)
54	WIALON IPS 2.0 (UDP)
55	SCOUT MT
56	SATELLITE
57	PLANAR-UNP
58	PLANAR-MCDTP
59	NAVTELECOM (UDP)
60	RITM VOYAGER-2
61	TELTONIKA FMB
62	PORT-3
63	KINGNEED
64	BCE
65	AUTOSCOPE
66	RUPTELA
67	BLUEBERRY GT06
68	STARLINE M15
69	QUECLINK
70	BOFAN
71	OMNICOMMV1
72	CONCOX
73	VEGA
74	SINOTRACK
75	NAVITRACKUM04
76	TOPIN
77	WATCH
78	MOVIREG
79	QUECLINKGV58
80	TC01