Датчики - Датчик скорости по CAN

Page / - Изменено Андрей Калиновский в 2024/11/27 14:18

Датчик скорости по CAN

Изменено Андрей Калиновский

в 2024/11/27 14:18

Оглавление

В зоне работы глушения сигнала РЭБ становится затруднительным получение корректных данных с терминала и, как следствие, получение некорректного отчета движения транспорта. Для исправления ситуации можно воспользоваться настройкой датчика скорости по CAN-шине.

Для этого нужно в настройках объекта нужно создать новый датчик.

Тип датчика - Датчик скорости

Тип входа - в зависимости от оборудования

Тип тарировки - по умолчанию

Сохранить.

В настройках объекта, в вкладке Нормы в выпадающем меню Расчет скорости выбрать "По датчику скорости"

Сохранить

После этого в отчетах :

-Трек
-Превышение скорости
-Движения и остановки
-Посещение геообъектов
-Уведомления
-Активность объектов

будет производится по датчику скорости.