Раздел "Объекты" - Команды

Page / - last modified by Илья Крайнов on 2023/05/25 15:24

Команды

last modified by Илья Крайнов

on 2023/05/25 15:24

Table of Contents

Команды - это запрос, который отправляется на устройство для выполнения каких-либо действий.

Используя команды, можно быстро:

Проверить состояние терминала

Обновить прошивку

Перезагрузить терминал или сбросить настройки

Изменить качество прорисовки маршрута

Управлять режимом питания и интерфейсами терминала

И другие действия.

Тексты команд можно найти в руководстве по эксплуатации соответствующей модели терминала.

Поддерживается отправка команд на устройства: УМКа3xx, ADM, Smart, Signal, Galileosky, Mielta, Teltonika, Ruptela, Arnavi, SatLite 3/4.

Команды можно отправлять из списка объектов в окне Мониторинг, из свойств объекта, а также из панели управления.

Для отправки команд из панели мониторинге необходимо в списке объектов, в окне Мониторинг, активировать отображение колонки Выполнить команду.

Методы отправки команд

В системе два метода команд - это отправка произвольной команды и отправка шаблона команды.

Произвольные команды - это те команды, которые не записаны где либо заранее.

Для отправки произвольных команд необходимо обладать правом Отправка произвольных команд из группы прав Команды.

Отправляются просто:

Нажав на иконку Выполнить команду, в мониторинге, появится список где отобразится вариант Произвольная команда.

Нажав на него появится поле ввода команды:

Здесь вручную вводится текст команды, которую необходимо отправить на терминал.

Количество попыток - эта опция позволяет автоматически отправлять команды каждые 15 секунд до тех пор, пока не придет ответ. Позволяет избежать ситуации, когда из-за плохого соединения с сервером терминал не получает команды и она не выполняется.

Нажимая кнопку Отправить команда отправляется на терминал.

Аналогичный способ отправки произвольной команды также можно встретить во вкладке Команды, в настройках объекта:

А также в панели управления, в окне Объекты:

В панели управления произвольную команду можно отправить на несколько объектов сразу, для этого необходимо выделить несколько объектов с помощью зажатой клавиши Shift на клавиатуре и нажать на кнопку отправки произвольной команды, написать команду и отправить. Команда будет отправлена на терминалы всех выделенных объектов.

Шаблоны команд служат для быстрой отправки любых заранее созданных управляющих команд.

Для просмотра, создания, редактирования и удаления шаблонов команд необходимо обладать соответствующими правами из группы прав Команды - Шаблоны команд. Для отправки команды из шаблона необходимо обладать правом Отправка команд из шаблонов в группе прав Команды.

Создать команду можно из окна мониторинга. Для этого в списке объектов необходимо нажать на иконку Выполнить команду, затем выбрать пункт Добавить команду:

Откроется окно, где необходимо заполнить название команды и указать текст команды:

После сохранения такой команды она появится в списке доступных команд:

Нажав на команду в списке она сразу отправится на терминал.

Также шаблон команды может быть создан во вкладке Команды, в настройках объекта. Для этого необходимо переключить вкладку на просмотр шаблонов команд нажав на кнопку Шаблоны:

Помимо самой команды, можно посмотреть пользователя, отправившего команду, время отправки, количество попыток и ответ.

Также из вкладки Команды - Шаблоны команд можно выполнять импорт/экспорт шаблонов команд.

Эта опция позволит вам в любой момент загрузить необходимый список команд из файла в объект.

Имеется возможность просмотра истории отправки команд.

Для просмотра истории команд необходимо обладать правом Просмотр истории команд

В окне мониторинга это можно сделать из списка Выполнить команду, выбрав строку Отчет о командах:

Будет построен отчет о командах:

На вкладке Команды будут отображены все команды отправленные за период, а также ответы на них.

На вкладке Шаблоны будут отображены все шаблоны команд, имеющиеся у объекта.

Данные этого отчета дублируют данные, которые можно обнаружить на вкладке Команды, в свойствах объекта.