Настройка интерфейса - Пользовательские настройки

Page / - last modified by Андрей Калиновский on 2023/06/19 15:17

Пользовательские настройки

last modified by Андрей Калиновский

on 2023/06/19 15:17

Table of Contents

Пользовательские настройки

Пользовательские настройки

Пользовательские настройки вызываются по нажатию на иконку в верхней панели рядом с именем пользователя. В настройках выделены следующие разделы:

Раздел «Общие»

Общие настройки для управления интерфейсом.

Блок «Управление интерфейсом»

Сохранять выбор элементов при обновлении страницы.

Настройка позволяет запоминать при обновлении страницы выбранные в дереве объекты, геообъекты и поля.

Синхронное управление горизонтальным разделителем.

Настройка позволяет управлять положением панели списка построенных отчетов синхронно с панелью отчетов.

Поведение дерева.

Настройка позволяет управлять поведением дерева объектов, геообъектов и полей.

Блок «Уведомления»

Включить звуковое оповещение.

Включение звукового оповещения при получении уведомлений.

Раздел «Карта»

В данном разделе собраны настройки, позволяющие управлять отображением инструментов карты.

Масштаб

Настройка позволяет управлять видимостью инструмента масштаба в области карты.

Отображать инструмент - Линейка

Настройка позволяет управлять видимостью инструмента «Линейка» в области карты.

С помощью линейки вы можете рассчитать площадь поля на карте в м2 и га, а также найти расстояние между объектами.

Показывать свойства элемента при наведении

Настройка позволяет управлять видимостью всплывающих подсказок при наведении курсора на объекты, геообъекты и поля на карте.

Раздел «Объекты»

В данном разделе собраны настройки, позволяющие управлять отображением объектов на карте, а так же настроить статусы объектов.

Иконки объектов

Настройка позволяет переключаться между режимами отображения иконок объектов на карте. При выбранном режиме «Схематичное отображение» иконки на карте заменяются с иконок, выбранных в модели объекта, на упрощенные.

Состояние объектов

Настройка позволяет выбрать время необходимое для объектов из перехода в различные статусы

Показать наименование объектов на карте

Настройка позволяет выбрать отображение наименования объектов на карте

Группировка объектов

Настройка позволяет включить группировку иконок объектов, геообъектов и полей на карте.

Показывать объекты, находящиеся вне видимой области видимости карты

Настройка позволяет включить указатели, показывающие направление в котором находятся объекты, не попадающие в видимую область карты.

Показывать геообъекты, в которых находится объект.

Настройка позволяет включить автоматическое отображение геообъектов на карте, если в них находятся выбранные объекты.

След за объектом

Настройки позволяют включить отображение следа за объектом на карте, а так же настроить длину, толщину, цвет следа. Позволяет настроить параметры отображения карты:

Раздел «Геообъекты»

В данном разделе собраны настройки, позволяющие управлять отображением геообъектов и полей на карте, а так же настроить посещения.

Ширина/радиус

Настройки позволяют управлять видимостью ширины геообъектов, а так же видимостью радиуса для геообъектов типа POI.

Имя геообъектов

Настройки позволяют управлять видимостью имени геообъектов и полей на карте, а так же установить масштаб на котором имена будут отображаться.

Объединение и фильтрация событий геообъектов

Блок настроек позволяет управлять событиями посещений геобъектов и полей - выставить необходимые значения по времени и пробегу для которых посещения будут объединяться, а так же выбрать время нахождения в геообъекте или поле, которое нужно исключить, например, чтобы отфильтровать короткие проезды по краю геообъекта. Отфильтровать можно по параметру пробега или по параметру половинного периметра. Фильтрация применяется после объединения. Это позволяет нам исключить из отчета коротко временные посещение, или проезды «по касательной».

Объединение событий при учете работ

Настройка позволяет выставить значение времени использования метки водителя для учета работ на полях. Если на поле было несколько обработок с одной радиометкой и продолжительность использования меток была меньше установленного значения, то данные обработки поля будут объедены в одну.

Раздел «Трек»

В данном разделе собраны настройки, позволяющие управлять отображением трека на карте.

Толщина трека, рх

Настройка позволяет управлять толщиной трека на карте, значение устанавливается в пикселях.

Чередовать цвета при построении отчетов

Настройка позволяет включить чередование цветов треков на карте при построении нескольких отчетов.

Аннотации к треку

Настройки позволяют включить отображение аннотаций трека на карте, а так же уровень масштаба на котором аннотации будут видны. Аннотации содержат информацию о точке трека - время формирования точки и скорость объекта в данной точке.

Направление движения на треке

Настройки позволяют включить отображение стрелок трека на карте, указывающих направление движения объекта. Настройки так же позволяют управлять количеством, отображающихся стрелок, а так же выбрать уровень масштаба, на котором они будут видны.

Трассировка трека

Настройка позволяет управлять видимостью точек трека на карте, можно настроить плотность отображения точек, а так же уровень масштаба, на котором они будут видны.

Раздел «Отчеты»

В данном разделе собраны настройки стандартных отчетов системы.

Для отчетов, созданных в конструкторе, применяются их собственные настройки.

Каждый блок настроек назван по имени отчета, для которого они применяются.

Плата за проезд по федеральным трассам

Настройка позволяет установить размер оплаты проезда одного километра по федеральной трассе.

Работа вне геообъектов

Настройка позволяет выбрать режим фиксации работ вне геообъектов и полей на основе скорости объекта. При выбранном режиме «Использовать технологическую скорость модели» используется технологическая скорость объекта, указанная в справочнике «Модель объекта». При выбранном режиме «Использовать одинаковую скорость» для всех объектов используется скорость, не превышающая введенное значение.

Эффективность использования техники

Настройки позволяют установить значения пробега и моточасов от которых объект будет считаться в статусе активной эксплуатации. Так же доступная настройка учета заблокированного периода, как не рабочего. Если настройка выключена, то заблокированный период будет полностью исключен из отчета.

Топливо

Показывать детализацию - настройка для отчета «Топливо сводный». При включенной настройке в построенном отчете будет создаваться дополнительная вкладка, в которой данные по объектам будут разбиты на посуточные показатели.

Начало суток - настройка влияет на расчет значение начальный уровень топлива у отчетов «Топливо посуточный» и «Топливо сводный».

Если выбрано значение "В предыдущих сутках", то значение начального уровня топлива, при отсутствии данных, будет взято из предыдущих суток.

Если выбрано значение "В текущих сутках", то значение начального уровня топлива, при отсутствии данных, будет взято в текущих сутках.

Навигационный отчет

Настройка позволяет выводить символ «-» вместо недостоверных, нулевых значений датчиков.

Превышение скорости

Настройка позволяет выбрать режим фиксации событий превышений скорости. При режиме «Дорожное ограничение» система будет определять разрешенную скорость на дороге и сравнивать со скоростью объекта, таким образом определяя превышения скорости. При режиме «Фиксированное ограничение» превышения будут определяться на основе значения указанного в шаблоне события, настраиваемого в карточке объекта.

Блок «Общие настройки»

Настройки влияющие на все стандартные отчеты системы. Доступны настройки:

формата отображения определенных параметров (топлива, пробега, продолжительности),

ориентации при выгрузке отчетов в PDF

Размер шрифта при выгрузке отчетов в PDF

Детализация отчетов - отображение остановок в отчетах и произвольных полей.

Общие настройки отчетов не влияют на пользовательские отчеты, созданные в конструкторе.

Альбомная ориентация PDF

Настройка позволяет управлять ориентацией отчетов, экспортируемых в формате PDF, если настройка включена, то отчет будет экспортирован в альбомной ориентации, если выключена, то в книжной.

Раздел «Геокодирование»

В данном разделе можно настроить формат отображения адреса, полученного от сервиса геокоодирования. В шаблоне можно указать любой желаемый порядок отображения названий улиц, городов, регионов, а так же добавить произвольную информацию.