Отчеты - Выработка комбайнов

Page / - Изменено Андрей Калиновский в 2022/09/15 10:25

Выработка комбайнов

Изменено Андрей Калиновский

в 2022/09/15 10:25

Оглавление

Подробная информация о модуле АгроТехнология находится в "Инструкция_по_модулю_АгроТехнология"

В данном отчете рассчитывается площадь обработки посещенных полей в разрезе дня. При расчете обработанной площади учитываются ширина и технологические скорости модели транспортного средства. Итоговые значения площадей рассчитываются с учетом пересечений треков транспортных средств. Используются условные обозначения: Sобр-площадь обработки, SVобр - площадь обработки с учетом технологических скоростей.

Система сама определяет комбайны среди автопарка клиента. Признаком комбайна является указание в настройках модели, что модель содержит встроенный агрегат и технологические скорости.

Имеется два режима отображения отчета: Относительно объекта и Относительно поля.

Относительно объекта

Относительно поля

Структура таблиц совпадает, состоит из:

Объект;

Модель объекта;

Ширина, м. - ширина встроенного агрегата, указанная в модели объекта;

Площадь обработки, га. - таблица с расчетом обработанной площади, разбивается на отдельные столбцы по суткам. В каждой ячейке указывается значение обработанной площади в виде Sобр/SVобр;

Итоги - сумма обработанной площади, отображается в виде Sобр/SVобр.