Отчеты - Поездки между геообъектами

Page / - Изменено Илья Крайнов в 2022/08/11 12:14

Поездки между геообъектами

Изменено Илья Крайнов

в 2022/08/11 12:14

Оглавление

Построение отчета

Отчет позволяет получить информацию о поездках объекта (-ов) между несколькими геообъектами.

Для постройки отчета из окна Отчеты необходимо выбрать отчет Поездки между геообъектами в списке отчетов из группы Дополнительно:

Затем выбрать объекты и геообъекты из списков в левой части окна.
При выборе объектов выбираем необходимые объекты.

При выборе геообъектов выбираем несколько геообъектов из списка, а также указываем наличие опций Начало и Конец

Начало - - если активна, то выезд из данного геообъекта может быть началом поездки.

Конец - ​​​​​​​ - если активна, то въезд в данный геообъект может быть концом поездки.

Опции позволяют определить направление поездки. Необходимы в том случае, если нужно определить только поездки в одном направлении, избегая поездок в обратном направлении.

Если иконка горит зеленым, значит опция активна.

Выбираем период, указываем те ячейки, что горят зеленым:

После нажимаем Построить, внизу экрана и получаем отчет в следующем виде:

Содержание отчета

Следующая информация доступна в отчете:
Начальная остановка - название геообъекта из которого вышел объект
Начало - время первого сообщения появившегося после выхода из геообъекта
Конечная остановка - название геообъекта в который вошел объект
Конец - время первого сообщения появившегося после входа в геообъект
Длительность рейса - время между выходом из одного геообъекта и входом в другой
Длительность внутри - время нахождения в конечном геообъекте
Длительность поездок - время поездок между геообъектами с учетом времени проведенного внутри геообъектов
Пробег, км - пробег совершенный объектом в поездках между геообъектами
Пробег внутри, км - пробег внутри конечного геообъекта
Пробег в поездках, км - пробег поездок между геообъектами с учетом пробега внутри геообъектов
Ср. скорость, км/ч - средняя скорость в поездках между геообъектами
Макс. скорость, км/ч - максимальная скорость в поездках между геообъектами
Топливо нач., л - уровень топлива в момент выезда из геообъекта
Топливо кон., л - уровень топлива в момент въезда в следующий геообъект
Расход, л - расход топлива в поездке между геообъектами
Расход внутри, л - расход внутри конечного геообъекта
Расход в поездках, л - расход в поездках между геообъектами с учетом расхода внутри геообъектов
Расход, л/100 км - расход топлива в поездке между геообъектами
Водитель - водитель назначенный на объект. Если водителей было несколько, то отображаются все водители в порядке по дате назначения.

Отчет имеет Итоги, в которые выводится следующая информация:
Начальная остановка - название первого геообъекта из которого вышел объект
Начало - время первого сообщения появившегося после выхода из первого геообъекта
Конечная остановка - название последнего геообъекта в который вошел объект
Конец - время первого сообщения появившегося после входа в последний геообъект
Длительность рейса - сумма значений колонки Длительность рейса
Длительность внутри - сумма значений колонки Длительность внутри
Длительность поездок - последнее значение колонки Длительность поездок
Пробег, км - сумма значений колонки Пробег, км
Пробег внутри, км - сумма значений колонки Пробег внутри, км
Пробег в поездках, км - последнее значение колонки Пробег в поездках, км
Ср. скорость, км/ч - средняя скорость по всем поездкам.
Макс. скорость, км/ч - наивысшее значение из колонки Макс. скорость, км/ч
Топливо нач., л - уровень топлива в момент выезда из первого геообъекта
Топливо кон., л - уровень топлива в момент въезда в последний геообъект
Расход, л - сумма значений колонки Расход, л
Расход внутри, л - сумма значений колонки Расход внутри, л
Расход в поездках, л - последнее значение колонки Расход в поездках, л
Расход, л/100 км - расход топлива в поездке между геообъектами
Водитель - список назначенных водителей
Количество - количество совершенных поездок.

Дополнительные опции

В настройках, во вкладке Отчеты - Поездки между геообъектами появилась опция:
Разрешить круговые поездки - опция позволяющая считать поездки, когда ТС выехала из геообъекта и вернулась обратно в неё же. По умолчанию отключено.

Фильтрация по времени нахождения, сек - опция также работает и для отчета о поездках между геообъектами. Для попадания в отчет объект должен пробыть внутри геообъекта время большее или равное указанному в данной опции. По умолчанию 60 сек.