Отчеты - Рейсы

Page / - Изменено Андрей Калиновский в 2022/09/09 11:45

Рейсы

Изменено Андрей Калиновский

в 2022/09/09 11:45

Оглавление

Данный отчет отображает сводные данные о пробеге, моточасах, топливе по рейсам за выбранный промежуток времени. Можно получить сводную информацию о поездке объекта за период, с разбивкой по дням.

Расчет данных в таблице происходит за те промежутки времени, когда фиксируется движение ТС или активен датчик зажигания, если он имеется.

В таблице данного отчета представлены следующие столбцы:

Объект - имя объекта;

Начало - дата и время начала рейса;

Конец - дата и время окончания рейса;

Продолжительность - длительность рейса;

Пробег, км. - расстояние, пройденное транспортным средством за время рейса;

Нач. пробег - отображается пробег объекта на начало рейса, при условии что активна опция Текущий пробег

Кон. пробег - отображается пробег объекта на конец рейса, при условии что активна опция Текущий пробег

Моточасы - длительность работы двигателя выбранного транспортного средства во время определенного рейса;

Нач. моточасы - отображается количество накопленных моточасов объекта на начало рейса, при условии что активна опция Моточасы

Кон. моточасы - отображается количество накопленных моточасов объекта на конец рейса, при условии что активна опция Моточасы

Движение, время - показывает время в которое транспортное средство было в движении;

Остановка, время - общее время остановок транспортного средства;

Остановка, шт. - количество сделанных транспортным средством остановок;

Холостой ход, время - время простоя техники с заведенным двигателем;

Холостой ход, шт. - количество простоев автомобиля с заведенным двигателем;

Расход ГСМ, л. - расход топлива, рассчитанный по данным с датчика уровня топлива;

Расход ГСМ (проточн.),л. - расход топлива, рассчитанный по данным с датчика типа Расход топлива;

Расход ГСМ В движении, л. - расход ГСМ без учета расхода топлива на холостом ходу;

Расход ГСМ при холостом ходе, л. - расход ГСМ во время работы двигателя во время стоянки техники;

Расход (моточасы), л. - расход ГСМ за весь период времени, пока работал двигатель;

Средний расход ГСМ по моточасам, л/ч. - расход топлива рассчитанный относительно времени работы двигателя;

Расход, л/100км. - расход топлива на 100 км. пробега, рассчитывается от значения нормы "Нормальный расход на 100км, л.;

Расход по норме л/ч,л - расход топлива рассчитанный по норме, норма расхода указывается в свойствах объекта во вкладке «Нормы»;

Расход по норме. Холостой ход л/ч, л. - расход топлива рассчитанный по норме во время работы двигателя во время стоянки техники;

Адрес начала - адрес, на котором было транспортное средство в начале рейса;

Адрес конца - адрес, на котором было транспортное средство в конце рейса;

После этого идет итоговая таблица, в которой расположены все суммированные данные по выбранным объектам.