Отчеты - Эффективность использования техники 

Page / - last modified by Андрей Калиновский on 2022/07/12 09:40 

Эффективность использования техники 
last modified by Андрей Калиновский
on 2022/07/12 09:40

Table of Contents

Подробная информация о модуле АгроТехнология находится в  "Инструкция_по_модулю_АгроТехнология"
Данный отчёт выводит статистику работы техники или агрегата за указанный период времени и на основе параметров в настройках и общей статистике эксплуатации. Настройки можно найти в панели пользовательских настроек, в разделе Отчеты. Информация формируется из настроек отчёта, статуса объекта «В эксплуатации».

Коэффициент холостого хода, считается как: время холостого хода / время движения.
Коэффициент моточасов, считается как: моточасы / продолжительность.
Коэффициент использования рабочего времени, считается как: автомобиле-часы в движении / автомобиле-часы в наряде.
По факту это отношение значение в колонке «Движение» к значению в колонке «Продолжительность»
Значение коэффициента использования должно рассчитываться исходя из отработанных дней за заданный временной период. Например, заданный период 30 календарных дней, ТС отработало 30 дней, соответственно коэффициент равен 1, если же выработка составила 15 дней-коэффициент равен 0,5. и т.д.