Сообщения 

Page / - Изменено Андрей Калиновский в 2023/02/28 17:29 

Сообщения 
Изменено Андрей Калиновский
в 2023/02/28 17:29

Оглавление

Данный отчет предоставляет возможность посмотреть все сообщения, полученные от объекта, такие как координаты, параметры, скорость, данные с датчиков и т.п. Для того чтобы построить отчет “Сообщения” необходимо в дереве объектов выбрать необходимый и нажать на кнопку “Построить историю” -  . После чего появиться всплывающее окно с календарем, в котором необходимо выбрать период построения отчета и нажать на кнопку “Сообщения”:

В таблице отчета содержится следующая информация:
•	Время устройства - время формирования сообщения на терминале.
•	Время сервера - время прихода сообщение на сервер. Если имеется большая разница между временем устройства и временем сервера, то сообщение будет окрашено в голубой цвет.
•	Скорость км/ч - скорость объекта, передаваемая терминалом в сообщении.
•	Координаты - координаты объекта, передаваемые терминалом в сообщении.
•	Высота, м - высота, на которой находился терминал от уровня моря.
•	Напряжение - напряжение, подаваемое на входы терминала.
•	Параметры - здесь отображается список дополнительных параметров, передаваемых в сообщении. Это могут быть параметры с can-шины, одометра и других различных датчиков.
•	Фото - данный столбец доступен при наличии права на работу с фото и условии, что терминал объекта передает фото. При переходе в окно работы с фото, будут доступны все фотографии, сгенерированные за период отчета.

Строки отчета могут окрашиваться в определенный цвет, если сообщения были выгружены из черного ящика. Это можно определить по разнице между датой регистрации сообщения на сервере и датой создания сообщения - чем темнее цвет, тем больше разница:
 - если дата получения сообщения больше его даты создания от 2 мин. до 30 мин.
 - если дата получения сообщения больше его даты создания от 30 мин и более.
 - если координаты сообщения получены по данным LBS.
Также имеется возможность удалять выделенные сообщения с помощью кнопки:
Кроме табличного отображение, данные также представлены в виде графика:

Отображаемые на графике данные можно группировать, отделяя основные данные от показаний датчиков: