Импорт и экспорт сообщений

Page / - Изменено Михаил Жучков в 2024/05/14 09:58

Импорт и экспорт сообщений

Изменено Михаил Жучков

в 2024/05/14 09:58

Оглавление

В СМТ ГЛОНАССсофт имеется возможность выполнять импорт и экспорт сообщений объекта.

Для импорта и экспорта сообщений пользователь должен обладать правами, соответственно, Импорт истории и Экспорт истории, из группы прав Импорт и экспорт.

Эти операции выполняются из панели управления. Опции находятся на панели инструментов, в окне Объекты.

При нажатии на иконку "Импорт/Экспорт истории" вы увидите выпадающий список с выбором дальнейших действий.

Здесь иконка - означает переход в окно импорта истории, а - в окно экспорта.

Для выполнения любой из операций необходимо выбрать один объект в таблице, после чего появится возможность нажать на одну из иконок. Ход выполнения процедуры будет отображаться в % от общего объема файла.

Импорт

В окне импорта необходимо загрузить импортируемый файл с сообщениями. Типы принимаемых файлов: .wln, .json. Т.е. можно импортировать сообщения как из системы Wialon, так и сообщения нашего формата. Также файлы могут приниматься, если будут упакованы в архив с расширением .zip. Максимальный размер файла 28,6 МБ (30000000 byte).

Для сообщений, импортируемых из СМТ Wialon, можно выполнять замену наименования параметра. Бывают случаи, когда сообщение, поступающее от терминала называется одним названием, а при импорте сообщений из системы название параметра меняется. Опция Добавить замену параметра позволит находить и заменять название параметра.

Пример:

Здесь все параметры в файле, которые называются как rs485 будут заменены на rs485fuel.

Экспорт

В окне экспорта необходимо указать период, за который необходимо выгрузить сообщения в файл. Период задается указанием Начала и Окончания периода.

Максимальный объем выгрузки - 93 дня.

Файл экспортируется в формате .json. Если активировать опцию Архивировать, то файл будет экспортирован в виде архива с расширением .zip.